1.1. ….. St …….. € …….. €

**ECO TS x EFR III**

Feststellanlage mit Gleitschienentürschließer

Zum Einsatz an einflügligen FS/RS Türen.

DIBt Bauartgenehmigung, VDS Prüfbericht, zertifiziert nach EN 1155

TS-Aluminium-Designkörper mit integrierter, unsichtbarer Montageplatte,

Edelstahlabdeckung mit vandalismussicherer Klipptechnik,

stark abfallendes Öffnungsmoment. Schließgeschwindigkeit, Endschlag, Öffnungsdämpfung

ECO Feststellanlage mit Plug and Play Installation durch vormontierte und vorverdrahtete Baugruppe.

Mit Feststellmagnet, Feststellbereich 80–130° (BGS 80–110°) Überdrückkraft einstellbar.

Komfortplatine mit abziehbaren Schraubklemmen für Anschluss der Deckenrauchmelder, Handtaster oder bauseitiger BMA, mit optionaler Leitungsüberwachung.

Temperaturbereich von -15 bis + 45°, 10 – max. 95% relative Luftfeuchtigkeit

Inkl. 1 Stück Türschließer mit Hebelarm und Montageplatte.

Ausführung:

TS 41-EFR III (1-4) ES/SG/ÖD für einflüglige Türen bis 1.100 mm

TS 62-EFR III (2-5) ES/SG/ÖD/SV für einflüglige Türen bis 1.250 mm / mit extrem leichten Begehkomfort, DIN 18040, DIN SPEC 1104.

TS 61-EFR III (2-5) ES/SG/ÖD für einflüglige Türen bis 1.250 mm

TS 61-EFR III (5-6), ES/SG/ÖD für einflüglige Türen bis 1.400 mm

Montagevarianten:

BS-DL (Bandseite, DIN Links)

BS-DR (Bandseite, DIN Rechts)

BG-DL (Bandgegenseite, DIN Links)

BG-DR (Bandgegenseite, DIN Rechts)

Oberfläche:

( ) Silber (eloxiert)

( ) Weiß RAL 9016

( ) RAL nach Wahl …

( ) Edelstahl matt