1.1 ….. St …….. € …….. €

ECO GBS 92 Panikschloss,

nach EN 1125.

Mit geschlossenem, dreifach befestigten, verzinktem Kasten und

Späneschutzbuchsen.

Stulp Edelstahl matt, eckig oder rund,

Schließart: PZ-W 72 mm

Nuss: ( ) Vierkantnuss 9 mm

Stulp: ( ) 20 x 235 mm / Rund/Eckig

( ) 24 x 235 mm / Rund/Eckig

Dornmaß: ( ) 55 mm

( ) 65 mm

( ) 80 mm

( ) 100 mm

Sonderfunktionen:

( ) PAF B (Umschaltung)

( ) PAF C (Wechsel)

( ) PAF D (Durchgang)

Sonderausführung:

( ) Elektrische Abfrage der Riegelposition

( ) Elektrische Sperrung der Drückernuss Bandseite