1.1 ….. St …….. € …….. €

ECO GBS 93 Panik-Einsteckschloss für Feuerschutztüren,   
mit geschlossenen, dreifach befestigtem,

verzinktem Kasten und Späneschutzbuchsen.

Geprüft und zugelassen nach EN 179, EN 1125, EN 12209 und DIN 18250.

Stulp Edelstahl Rostfrei

.

Schließart: ( ) PZ-72 Wechsel

( ) RZ-74 Wechsel (auf Anfrage)

Nuss: Vierkantnuss 9 mm.

Stulp: ( ) 20 x 235 mm / rund

( ) 24 x 235 mm / Rund

Dornmaß: ( ) 55 mm

( ) 65 mm

( ) 80 mm

Sonderfunktionen:

( ) Panikfunktion B (Umschaltung) zweiflügelig

( ) Panikfunktion C (Schließzwang) zweiflügelig

( ) Panikfunktion D (Durchgang) zweiflügelig

( ) Panikfunktion E (Wechsel) zweiflügelig

1.2 ….. St …….. € …….. €

ECO GBS 94 Panik-Gegenkasten für zweiflügelige Feuerschutztüren,   
geprüft und zugelassen nach EN 179, EN 1125 und EN 12209.

Stulp Edelstahl Rostfrei

Nuss: Vierkantnuss 9 mm

Stulp: ( ) 20 x 235 mm / rund

( ) 24x 235 mm / rund

Stulpart: ( ) Flachstulp

( ) Winkelstulp

( ) Lappenstulp

Dornmaß: ( ) 65 mm / STF 30

( ) 80 mm / STF 30

( ) 80 mm / STF 45

( ) 100 mm / STF 65