1.1. ….. St …….. € …….. €

**ECO TS 61-SR-EF**

Feststellvorrichtung für zweiflüglige Türen

mit Schließfolgeregelung nach EN 1155 und EN 1158,

zum Anschluss an bauseitige Brandmeldeanlage, Anschluss 24 V.

Aluminium-Designkörper mit integrierter, unsichtbarer Montageplatte,

Edelstahlabdeckung mit vandalismussicherer Klipptechnik,

stark abfallendes Öffnungsmoment. Schließgeschwindigkeit, Endschlag

und Öffnungsdämpfung stufenlos einstellbar.

Feststellpunkt von 80 - 130° einstellbar. Normalmontage BS.

incl. Gleitschiene, sowie Türschließer mit Hebelarm und Montageplatte.

Ausführung:

( ) TS 61 SR-EF-1G (Magnet im Gangflügel - Offenhaltung nur Gangflügel)

( ) TS 61-SR-EF-1S (Magnet im Standflügel - Offenhaltung beider Flügel, da Gangflügel

 über Schließfolgeregelung gehalten wird.)

( ) TS 61-SR-EF-2 (Magnet im Gang- und Standflügel) Offenhaltung beider Flügel.

Oberfläche:

( ) Silber RAL 9006

( ) Weiß RAL 9016

( ) Braun RAL 8014

( ) RAL nach Wahl …

( ) Edelstahl matt

Zubehör:

( ) ECO Rauchschaltanlage RSA, Netzteil + Rauchschalter (230 V)

( ) ECO Deckenrauchmelder (Paar)

( ) ECO Handtaster „Tür zu“ HAT AP (Aufputz)

( ) ECO Handtaster „Tür zu“ HAU UP (Unterputz)

( ) ECO Abnahmeset (Prüfbuch, Zulassungsschild, DIBt Zeugnis, Wartungshinweise)