1.1 ….. St …….. € …….. €

ECO Newton Obentürschließer TS 50 EN (1-5) mit Gelenkarm

Größe 1-5 nach EN 1154 A stufenlos einstellbar

Für Rauch- und Feuerschutztüren bis 1250 mm.

Aluminium-Designkörper mit u-förmiger Edelstahlabdeckung mit vandalismussicherer Klipptechnik, Schließkraft stufenlos einstellbar, Schließgeschwindigkeit

und Endschlag über Ventile stirnseitig stufenlos fein justierbar

Selbstjustierende Öffnungsdämpfung ab 70° fest eingestellt

Gleiche Ausführung für DIN-L und DIN-R

Incl. Montageplatte und Gelenkarm.

Farben:

( ) Silber RAL 9006

( ) Weiß RAL 9016

( ) Braun RAL 8014

( ) Sonderbeschichtung ………………………….